**Жасболатов Дастан 7202**

Подготовка АПН-6-40 к работе, включение, проверка работоспособности?

Ответ: Подготовка АПН-6 к работе заключается в выверке т.е. в согласовании нулевой линии прицеливания с направлением оси канала ствола пушки в вертикальной и в горизонтальной плоскостях.

Нулевая линия прицеливания в прицеле определяется вершиной прицельного угольника на сетке при совмещении нулевых штрихов шкал с индексами.

Выверка АПН-6-40 может производиться по удаленной точке и по выверочному щиту.

Выверка по удаленной точке:

·       установить пушку горизонтально

·       установить по рискам на дульном срезе орудия перекрестие из ниток

·       вынуть из затвора стреляющее приспособление

·       установить маховичек переключателя светофильтров в

·       положении "К"

·       не открывая крышки включить питание прицела ("ВКЛ")

·       включить подсветку шкал углов прицеливания ("СЕТКА ВКЛ")

·       наблюдая в прицел поворотом рукоятки "ЗАКР?" "ОТКР" диафрагмы подобрать и установить световое отверстие, при котором наводчику обеспечивается достаточная видимость точки наводки.